**Razpisno besedilo:** **PERFORIRANA PLOČEVINA**

1. **Perforirana pločevina z okroglimi perforacijami v vrstah, zamaknjenih za 60° (Rv)**

Npr. perforacije Rv 8- 12 mm (premer perforacij 8mm - delitev 12mm = brv 4 mm / prosti prečni rez 40%) po DIN24041;

Material surovo jeklo / pocinkano jeklo / aluminij / legirano jeklo, debeline 2mm oz. po statičnih zahtevah;

Področje perforacij po celotni površini / ali alternativno z neperforiranimi robovi ca 40 mm z vseh strani

Robljeno po skici / robni profili / varjeni ali priviti v kotni profil

;

Površina: surova / naknadno vroče cinkana / premazana s prahom po RAL / naravno eloksirana / eno ali obojestransko brušena

Vir: ProMetall [www.prometall.si](http://www.prometall.si) / [office@prometall.si](mailto:office@prometall.si) ali enakovredno

1. **Perforirana pločevina z okroglimi perforacijami v ravnih vrstah (Rg)**

Npr. perforacije Rg 20- 48,5 mm (premer perforacij 20 mm - delitev 48,5 mm = brv 28,5 mm / prosti prečni rez 13%) po DIN24041;

Material surovo jeklo / pocinkano jeklo / aluminij / legirano jeklo, debeline 2mm oz. po statičnih zahtevah;

Področje perforacij po celotni površini / ali alternativno z neperforiranimi robovi ca 40 mm z vseh strani

Robljeno po skici / robni profili / varjeni ali priviti v kotni profil

;

Površina: surova / naknadno vroče cinkana / premazana s prahom po RAL / naravno eloksirana / eno ali obojestransko brušena

Vir: ProMetall [www.prometall.si](http://www.prometall.si) / [office@prometall.si](mailto:office@prometall.si) ali enakovredno

1. **Perforirana pločevina s kvadratnimi perforacijami v ravnih vrstah (Qg)**

Npr. perforacije Qg 10- 30 mm (premer perforacij 10 mm - delitev 30 mm = brv 20 mm / prosti prečni rez 11%) po DIN24041;

Material surovo jeklo / pocinkano jeklo / aluminij / legirano jeklo, debeline 2mm oz. po statičnih zahtevah;

Področje perforacij po celotni površini / ali alternativno z neperforiranimi robovi ca 40 mm z vseh strani

Robljeno po skici / robni profili / varjeni ali priviti v kotni profil

;

Površina: surova / naknadno vroče cinkana / premazana s prahom po RAL / naravno eloksirana / eno ali obojestransko brušena

Vir: ProMetall [www.prometall.si](http://www.prometall.si) / [office@prometall.si](mailto:office@prometall.si) ali enakovredno

1. **Perforirana pločevina s podolgovatimi perforacijami v zamaknjenih vrstah (Lvl)**

Npr. perforacije Lvl 5 x 20 / 8,5 x25 mm (premer perforacij 5x20 mm - delitev zamaknjena 8,5x25 mm // z vzdolžne strani = brv 3,5x5 mm / prosti prečni rez 44%) po DIN24041;

Material surovo jeklo / pocinkano jeklo / aluminij / legirano jeklo, debeline 2mm oz. po statičnih zahtevah;

Področje perforacij po celotni površini / ali alternativno z neperforiranimi robovi ca 40 mm z vseh strani

Robljeno po skici / robni profili / varjeni ali priviti v kotni profil

;

Površina: surova / naknadno vroče cinkana / premazana s prahom po RAL / naravno eloksirana / eno ali obojestransko brušena

Vir: ProMetall [www.prometall.si](http://www.prometall.si) / [office@prometall.si](mailto:office@prometall.si) ali enakovredno

1. **Perforirana pločevina s podolgovatimi perforacijami v ravnih vrstah (Lgl)**

Npr. perforacije Lgl 5x20 / 10x30 mm (premer perforacij 5x20 mm - delitev ravna 5x20 mm // z vzdolžne strani = brv 5x10 mm / prosti prečni rez 31%) po DIN24041;

Material surovo jeklo / pocinkano jeklo / aluminij / legirano jeklo, debeline 2mm oz. po statičnih zahtevah;

Področje perforacij po celotni površini / ali alternativno z neperforiranimi robovi ca 40 mm z vseh strani

Robljeno po skici / robni profili / varjeni ali priviti v kotni profil

;

Površina: surova / naknadno vroče cinkana / premazana s prahom po RAL / naravno eloksirana / eno ali obojestransko brušena

Vir: ProMetall [www.prometall.si](http://www.prometall.si) / [office@prometall.si](mailto:office@prometall.si) ali enakovredno

1. **Perforirana pločevina z dizajnerskimi perforacijami serije »Bubbles«**

Npr. Perforirani vzorec »Bubbles C« (prosti prečni prerez 18%) po DIN24041;

Material surovo jeklo / pocinkano jeklo / aluminij / legirano jeklo, debeline 2mm oz. po statičnih zahtevah;

Področje perforacij po celotni površini / ali alternativno z neperforiranimi robovi ca 40 mm z vseh strani

Robljeno po skici / robni profili / varjeni ali priviti v kotni profil

;

Površina: surova / naknadno vroče cinkana / premazana s prahom po RAL / naravno eloksirana / eno ali obojestransko brušena

Vir: ProMetall [www.prometall.si](http://www.prometall.si) / [office@prometall.si](mailto:office@prometall.si) ali enakovredno